Instrukcja obsługi piły taśmowej

Przedmowa

Dokument ma na celu przedstawić podstawy działania z urządzeniem opisującym. Przedstawić niezbędną wiedze do działania bezpiecznego oraz skutecznego z urządzeniem opisywanym

Uruchomienie

1. Sprawdź, czy wtyczka jest włożona do gniazda zasilającego
2. Sprawdź czy taśma tnąca nie dotyka żadnego elementu, usuń przeszkody
3. Przekręć pokrętło zasilania
4. Uruchom taśmę i sprawdź, czy się porusza w odpowiednią stronę, zębami atakuje materiał
5. Wyłącz maszynę
6. Sprawdz czy masz wszystkie narzedzia potrzebne w przyborniku
7. Sprawdz czy taśma jest naciągnięta i ostra

Cięcie

1. Sprawdz wymiar który potrzebujesz
2. Znajdz element który jest co najmniej wiekszy o 5mm w kazdym kierunku
3. Weź narzedzie i oznacz przedmiot rusikiem gdzie uciac
4. Włóz w imadło trzymajace podczas ciecia bez mocnego dociskania
5. Opusc nieruchom taśme tak aby była nad materiałem
6. Sprawdz czy taśma trafia w oznaczone miejsce odpowiednią krawedzią(uwzględniającą grubość taśmy)
7. Docisnij przedmiot jeżeli jest w odpowiednim miejscu
8. Unies lekko taśme
9. Włacz taśme
10. Upewnij się ze ciecz chłodząca jest obecna
11. Zwolnij opuszczanie taśmy
12. Uwazaj na taśme która jest w stanie zrobić Ci krzywde